0 20 40 60 80 100

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1 channels 0 -> 31, chip S2

0 20 40 60 80 100

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1 channels 32 -> 63, chip S2

0 20 40 60 80 100

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1 channels 64 -> 95, chip S2

0 20 40 60 80 100

10^{-4}

10^{-3}

10^{-2}

10^{-1}

1 channels 96 -> 127, chip S2