Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

1

Sum over channels, chip M0

Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100

10 -4

10 -3

10 -2

10 -1

1

Sum over channels, chip S2

Threshold (mV)

0 20 40 60 80 100

10 -3

10 -2

10 -1

1

Sum over channels, chip S4

Noise scan edge detection on 01X compression